|  |
| --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| Тип | Настольный цифровой дупликатор |
| Процесс печати | Fully-automatic one-drum stencil system |
| Оригиналы | Sheet (one original sheet only) |
| Размеры оригинала - Стекло экспонирования | Макс.: x мм |
| Размеры оригинала - Максимально: | 275 x 395 мм |
| Размеры бумаги для печати - Мин. | 90 x 140 мм |
| Размеры бумаги для печати - Макс. | 275 x 395 мм |
| Плотность бумаги | 35,0 - 127,9 г/м² |
| Размеры области печати - Стандарт | x мм |
| Размеры области печати - Опция | x мм |
| Скорость печати | 60 - 90 страниц в минуту (в 2 шага) |
| Время изготовления трафарета | менее 45 секунд |
| Разрешение - Сканирование | x т/д |
| Режимы обработки изображения | Letter mode, Photo mode, Photo/Letter mode |
| Положение изображения - По вертикали | ± 10 мм |
| Положение изображения - По горизонтали | ± 10 мм |
| Масштабы репродуцирования - Стандартное увеличение | 115,122,141% |
| Масштабы репродуцирования - Стандартное уменьшение | 71,82, 87, 93% |
| Масштабирование | - % (с шагом %) |
| Цветная печать | Посредством замены цветного барабана |
| Емкость лотка подачи бумаги и лотка выдачи оттисков | 500 лист. (80 г/м²) |
| Источник питания - 220 - 240 В, 50/60 Гц | 275, 395 |
| Потребляемая мощность - Макс. | Изготовление мастер-пленки: 175 Вт |
| Потребляемая мощность - Печать | 175 Вт (при 120 листах в минуту) |
| Потребляемая мощность - Режим энергосбережения | Вт |
| Габариты (Ш x Г x В) - С крышкой стекла экспонирования | x x мм |
| Вес - С крышкой стекла экспонирования | кг |