|  |
| --- |
| КОПИР |
| Процесс копирования | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрофотографическая печать |
| Множественное копирование | До 999 копий |
| Разрешение | 600 dpi |
| Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% |

|  |
| --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| Время прогрева | 20 сек. |
| Время выхода первой страницы | 3,2 сек. |
| Скорость печати | 65 стр./мин. |
| Память - станд | 2 ГБ |
| Жесткий диск - Станд. | 320 ГБ |
| Габариты (Ш x Г x В) | 690 x 803 x 1 161 мм |
| Вес | 200 кг |
| Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц |

|  |
| --- |
| ПРИНТЕР |
| Язык принтера - Станд. | PCL5e, PCL6, Прямая печать PDF-файлов |
| Язык принтера - Доп. | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS |
| Разрешение печати - Макс. | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |
| Шрифты - PCL | Масштабируемые: 45 шрифтов, Растровые: 6 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli |
| Шрифты - PS3 (Emulation) | 136 шрифтов Roman |
| Шрифты - IPDS | 108 fonts |
| Интерфейс - Станд. | Разъем для SD-карты, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
| Интерфейс - Доп. | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 |
| Сетевой протокол - TCP/IP | IP v4, IP v6 |
| OC Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
| OC Mac OS | Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия |
| OC UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
| Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® |
| Другие поддерживаемые среды | AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |

|  |
| --- |
| РАБОТА С БУМАГОЙ |
| Форматы бумаги - Стандартный лоток | A3, A4, A5 |
| Форматы бумаги - Обходной лоток | A3, A4, A5, A6 |
| Запас бумаги - Станд. | 4 300 листов |
| Запас бумаги - Макс. | 8 300 листов |
| Емкость выходного лотка - Макс. | 3 500 листов |
| Плотность бумаги | 52 - 300 г/м² |

|  |
| --- |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| Ресурс тонер-картриджа - Черный | 43 000 отпечатков |

|  |
| --- |
| СКАНЕР |
| Скорость сканирования | макс. 120 (односторонних)/220 (двусторонних) страниц в минуту |
| Разрешение - Макс. | 600 dpi |
| Формат оригинала | A3, А4, A5, B4, B5 |
| Сканирование с отправкой | Электронная почта, папка |

|  |
| --- |
| ФАКС |
| Линия связи | PSTN, PBX |
| Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 |
| Разрешение - Станд. | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi |
| Разрешение - Опция | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi |
| Скорость передачи - G3 | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) |
| Скорость модема - Макс. | 33,6 кбит/с |

|  |
| --- |
| ЭКОЛОГИЯ |
| Потребляемая мощность - Макс. | 1 900 Вт |
| Потребляемая мощность - Режим готовности | 261 Вт |
| Потребляемая мощность - Экономичный режим | 165 Вт |
| Потребляемая мощность - Спящий режим | менее 0,9 Вт |
| Потребляемая мощность - TEC | 4,9 кВт-ч |