|  |
| --- |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** |
|  |
| **Время прогрева**: | 31 секунд |  |
|  |
| **Время выхода первой страницы**: | *Ч/Б*: | 8,8 секунд |
|  |
| **Скорость печати**: | *Ч/Б*: | 20 страниц в минуту |
|  |
| **Оперативная память**: | *Стандартно*: | 256 MБ |
|  |
| **Габариты (Ш x Г x В)**: | 587 x 581 x 461/537 мм |  |
|  |
| **Вес**: | 29/33,5 кг |  |
|  |
| **Источник питания**: | 220 - 240 В, 50/60 Гц |  |
|  |
| **КОПИР** |  |
|  |
| **Процесс копирования**: | Электрографическая печать |  |
|  |
| **Множественное копирование**: | До 99 копий |  |
|  |
| **Разрешение**: | 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
|  |
| **Масштабирование**: | От 50% до 200% |  |
|  |
| **ПРИНТЕР** |  |
|  |
| **Язык принтера**: | *Станд.*: | GDI |
|  |
| **Разрешение печати**: | GDI (600 dpi) |
|  |
| **Интерфейс**: | *Станд.*: | USB 2.0 |
|  |  |
|  | *Опция*: | Ethernet |
|  |
| **Сетевой протокол**: | Опция (TCP/IP) |
|  |
| **СКАНЕР** |  |
|  |
| **Скорость сканирования**: | *200 dpi*: | Полноцветное (A4) — 5 стр./мин, Ч/Б (A4) — 10 стр./мин |
|  |
| **Размер оригинала** : | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |  |
|  |
| **Формат файла**: | Одностраничный: TIFF, JPEG, PDF, Многостраничный: TIFF, PDF |
|  |
| **Драйверы в комплекте**: | Сетевой TWAIN |
|  |
| **Сканирование с отправкой в**(опция): | электронная почта (Requirement), Папка (Поддержка протоколов) |
|  |
| **РАБОТА С БУМАГОЙ** |  |
|  |
| **Рекомендуемый формат бумаги**: | *Стандартный лоток(ки) для бумаги*: | A3, A4, A5, B4, B5 |
|  |  |
|  | *Обходной лоток*: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
|  |
| **Емкость входных лотков**: | *Станд.*: | 350 листов |
|  |  |
|  | *Макс.*: | 1 350 листов |
|  |
| **Емкость выходных лотков**: | *Станд.*: | 250 листов |
|  |
| **Плотность бумаги**: | *Стандартный лоток для бумаги*: | 52 - 105 г/м² |
|  |  |
|  | *Обходной лоток*: | 52 - 216 г/м² |
|  |  |
|  | *Дуплекс*: | 64 - 105 г/м² |
|  |  |
|  | *АПД*: | 64 - 128 г/м |
|  |
| **ЭКОЛОГИЯ** |  |
|  |
| **Потребляемая мощность**: | *Макс.*: | Менее 950 Вт |
|  |  |
|  | *Режим готовности*: | 100/110 Вт |
|  |  |
|  | *Экономичный режим*: | 48,3/47,8 Вт |
|  |  |
|  | *Спящий режим*: | Питание (2,8 Вт), Восстановление (20 сек.) |
|  |  |
|  | *TEC (стандартное энергопотребление)*: | 1,5/1,52 кВт-ч |
|  |
| **ОПЦИИ** |  |
|  |
| * лоток для бумаги на 500 листов
* Bypass tray cover
* Тумба
* сетевой контроллер
 |
|  |
| **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
|  |
| **Ресурс тонер-картриджа**: | *Черный*: | 4 000 отпечатков |
|  |
| **Ресурс тонер-картриджа повышенной емкости**: | *Черный*: | 12 000 отпечатков |
|  |
| За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику Ricoh. |