**ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ** | |
| **Aficio MP W7100SP** | • монохромное цифровое инженерное многофункциональное устройство (копир, принтер, полноцветный сканер) формата A0. Cкорость непрерывного копирования или печати 10/5 копии в минуту (А1/А0). |
| **ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ** | |
| Конфигурация | • консольная |
| Процесс печати | • двухкомпонентная электрофотографическая печать |
| Время прогрева | • менее 2 мин |
| Питание | • 220-240 В, 50/60 Гц, 10А |
| Потребляемая мощность | • до 3 кВт/час |
| Габариты (Ш х Г х В) | • 1250 х 755 х 1215 мм |
| Вес | • 295 кг |
| **КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ** | |
| Разрешение | • 600 dpi |
| Число копий | • от 1 до 99 |
| Время выхода первой копии | • 9 секунд (A1 из рулонного податчика) |
| Масштабирование | • 25-400% (с шагом 0,1%) |
| **ПРИНТЕР** | |
| Разрешение | • 600 dpi |
| Память | • 2.5 Гб + 320 Гб HDD |
| Интерфейс | • стандартно: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0  • дополнительно: беспроводная сеть IEEE 802.11 a/g/n, Ethernet 1000 base-T, параллельный IEEE 1284 |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | • TCP/IP (IPv4, IPv6)  • IPX/SPX |
| Поддерживаемые форматы | • Adobe® PostScript® 3™  • RPCS™  • HP-GL  • HP-GL2 (HP-RTL)  • TIFF (CALS) |
| Поддерживаемые ОС | • Windows® 7/8.1/10 Server 2008/2008R2/2012  • Macintosh OS X 10.11 и более поздние (en)  • SAP® R/3® (en) |
| **СКАНЕР** | |
| Скорость сканирования | • 42.5 - 340 мм в секунду |
| Разрешение | • 600 dpi (TWAIN: 150 - 1200 dpi) |
| Стандартный драйвер | • Network TWAIN |
| Форматы файлов | • TIFF/PDF |
| Сканирование в в электронную почту | • SMTP, TCP/IP |
| Адреса получателя | • максимум 100 за задание |
| Пямять адресов | • максимум 150 |
| Адресная книга | • через LDAP или на HDD |
| Сканирование в папку | • SMB, FTP, NCP |
| Сканирование в PDF | • стандартно |
| **БУМАГА** | |
| Формат | • A0, A1, A2, A3, A4 |
| Размер | • минимальная: 210 x 210 мм • максимальная: 914 x 15000 мм |
| Плотность | • 51-134 г/м² |
| Емкость выходных лотков | • передний: 99 листов (A1) • задний: 10 листов (A0) |
| **ОПЦИИ** | |
| Внешние опции | • податчик двухрулонный  • держатель рулона тип A  • кассета с 2 лотками для бумаги А3  • держатель оригинала |
| Финишные опции | • многоцелевой укладчик копий для складирования копий спереди или сзади аппарата тип 7140  • задний укладчик копий тип 7140  • двойной укладчик для складирования одновременно оригиналов и копий с задней части аппарата тип 7140  • лоток для укладки оригиналов сзади после сканирования тип G |
| Внутренние опции | • опция браузера  • SD-карта для печати в системе Netware  • интерфейс внешнего аудитрона  • интерфейс беспроводной сети IEEE 802.11 a/g/n  • модуль удаления временных данных с жесткоого диска  • модуль оптического распознавания символов OCR |
| Другие опции | • набор для отделения сканера тип 7140  • инструкция пользователя на русском языке |
| **НАГРУЗКИ** | |
| Рекомендуемая нагрузка | • 2.5k А1 в месяц |
| Максимальная нагрузка | • 11k А1 в месяц |
| Пиковая нагрузка | • 22k А1 в месяц |
| Срок службы | • 660k А1 или 5 лет |
| **k = 1000 отпечатков А4** |  |