|  |
| --- |
| **ОБЩИЕ** |
|  |
| **Время прогрева** | 25 с |  |
|  |
| **Время выхода первого отпечатка** | 13 с |  |
|  |
| **Скорость непрерывной печати** | 13 стр./мин |  |
|  |
| **Габариты (Ш x Г x В)** | 402 x 368,5 x 119/163/205 мм |  |
|  |
| **Вес** | 6,2/8/9 кг |  |
|  |
| **Источник питания** | 220–240 В, 50–60 Гц |  |
|  |
| **Рекомендуемый объем печати** | 600–800 отпечатков в месяц |  |
|

|  |
| --- |
|  |
| **Пиковые нагрузки** | 10 000 отпечатков в месяц |  |
|  |

 |
| **КОПИР (SP 100SU, SP 100SF)** |  |
|  |
| **Разрешение** | 300 dpi, 600 dpi |
|  |
| **Масштабирование** | От 25% до 400% с шагом 1% |  |
|  |
| **ПРИНТЕР** |  |
|  |
| **Процесс печати** | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать |  |
|  |
| **Память** | *Станд.* | 16/16/32 МБ |
|  |
| **Язык принтера** | *Станд.* | GDI |
|  |
| **Разрешение печати** | *Макс.* | 1200 x 600 dpi |
|  |
| **Интерфейс** | *Станд.* | USB 2.0 |
|  |
| **Среды Windows®** | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 |
|  |
| **СКАНЕР (SP 100SU, SP 100SF)** |  |
|  |
| **Цветное сканирование** | В стандартной комплектации |  |
|  |
| **Разрешение** | 600 dpi |  |
|  |
| **Размер оригинала** | A4 |
|  |
| **Драйверы в комплекте** | Сетевой TWAIN |
|  |
| **ФАКС (SP 100SF)** |  |
|  |
| **Совместимость** | ITU-T (CCITT) G3 |
|  |
| **Метод сжатия** | MH, MR, MMR |
|  |
| **Скорость передачи** | 3 с |  |
|  |
| **Скорость модема** | *Макс.* | 33,6 Кбит/с |
|  |
| **РАБОТА С БУМАГОЙ** |  |
|  |
| **Рекомендуемый формат** | *Макс.* | A4 |
|  |
| **Емкость входных лотков** | *Макс.* | 50 листов |
|  |
| **Емкость выходных лотков** | *Станд.* | 10 листов |
|  |
| **Плотность бумаги** | *Обходной лоток* | 60–105 г/м² |
|  |
| **Типы носителей** | Обычная бумага, Плотная бумага, Переработанная бумага, Тонкая бумага |
|  |
| **ЭКОЛОГИЧНОСТЬ** |  |
|  |
| **Потребляемая мощность** | *Рабочий режим* | 250 Вт |
|  |  |
|  | *Режим готовности* | 55 Вт |
|  |  |
|  | *Режим ожидания (спящий режим)* | 5 Вт |
|  |
| **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
|  |
| **Принт-картридж SP 101E** | *Черный* | 2 000 отпечатков |
|  |
| Информацию о наличии моделей, опций и ПО можно получить у местного поставщика  |