|  |
| --- |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** |
|  |
| **Тип** | Настольный/напольный цифровой дупликатор |
|  |
| **Принцип печати** | Полностью автоматическая цифровая трафаретная печать с одним барабаном |
|  |
| **Оригиналы** | Лист (только один лист оригинала) |
|  |
| **Размер оригинала** | *Мин.* | 90 x 140 мм |
|  |  |
|  | *Макс.* | 275 x 395 мм |
|  |
| **Размер бумаги** | *Мин.* | 90 x 140 мм |
|  |  |
|  | *Макс.* | 275 x 395 мм |
|  |
| **Плотность бумаги** | 35,0–127,9 г/м² |
|  |
| **Область печати** | *DX 2330* | Макс. 210 x 355 мм |
|  |  |
|  | *DX 2430* | Макс. 250 x 355 мм |
|  |
| **Скорость печати** | 60–90 стр./мин (в 2 шага) |
|  |
| **Время изготовления трафарета** | менее 45 с |
|  |
| **Разрешение** | 300 x 300 dpi |
|  |
| **Режимы воспроизведения** | Текст, фото, фото/текст |
|  |
| **Сдвиг изображения** | *По вертикали* | ± 10 мм |
|  |  |
|  | *По горизонтали* | ± 10 мм |
|  |
| **Масштабирование фиксированное** | *Увеличение* | 115, 122, 141% |
|  |  |
|  | *Уменьшение* | 71, 82, 87, 93% |
|  |
| **Масштабирование** | Нет |
|  |
| **Цветная печать** | Путем замены барабана на цветной |
|  |
| **Емкость лотков для бумаги** | 500 листов (80 г/м²) |
|  |
| **Питание** | 220–240 В, 50–60 Гц |
|  |
| **Энергопотребление** | *Максимально* | Изготовление трафарета: менее 175 Вт |
|  |  |
|  | *Печать* | Менее 175 Вт (90 стр./мин) |
|  |  |
|  | *Режим энергосбережения* | 35 В |
|  |
| **Габариты (Ш x Г x В)** | 1232 x 672 x 519 мм |
|  |
| **Вес** | 55 кг |
|  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ** |  |
|  |
| Автоматическая корректировка фона, автоматизация цикла, режим фото/текст, режим оттенков, режим SP (только для сервисного обслуживания), комбинирование двух оригиналов, печать дополнительным цветом с использованием цветных барабанов. |
|  |
| * Контроллер печати тип VC-20
* Интерфейсная плата тип 20
* Цветной барабан тип 20 (A4/B4)
* Тумба
 |
|  |
|

|  |
| --- |
|  |
| **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |

 |
| **Мастер-плёнка для дупликатора тип 2430M** |  | 100 трафаретов (B4)/рулон. Число копий с одного трафарета — 2 000 копий |
|  |
| **Чернила для дупликатора тип 2430** | *Черные* | 500 мл |
|  |
| Данные устройства разработаны компанией Ricoh в соответствии с энергосберегающими рекомендациями ЕС ENERGY STAR. |
|  |
| Информацию о наличии моделей, опций и ПО можно получить у местного поставщика Ricoh. |
|  |