|  |
| --- |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** |
|  |
| **Время прогрева**: | 25 сек. |  |
|  |
| **Время выхода первой страницы**: | *Цвет.*: | 7,1 сек. |
|  |  |
|  | *Ч/Б*: | 4,6 сек. |
|  |
| **Скорость печати**: | 30 стр./мин. |  |
|  |
| **Память**: | *макс.*: | 4 ГБ |
|  |
| **Жесткий диск**: | 250 ГБ |  |
|  |
| **Габариты (Ш x Г x В)**: | *С реверсивным автоподатчиком*: | 587 x 685 x 913 мм |
|  |  |
|  | *С однопроходным автоподатчиком*: | 587 x 685 x 963 мм |
|  |
| **Вес**: | *С реверсивным АПД*: | 95,6 кг |
|  |  |
|  | *С однопроходным дуплексом*: | 101,3 кг |
|  |
| **Источник питания**: | 220 - 240 В, 50/60 Гц |  |
|  |
| **КОПИР** |  |
|  |
| **Множественное копирование**: | До 999 копий |  |
|  |
| **Разрешение**: | 600 dpi/4 bit |
|  |
| **Масштабирование**: | От 25% до 400% с шагом 1% |  |
|  |
| **ПРИНТЕР** |  |
|  |
| **Язык принтера**: | *Станд.*: | PCL5c, PCL6(XL), PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов (эмуляция) |
|  |  |
|  | *Доп.*: | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS, PictBridge, Прямая печать PDF-файлов с Adobe® |
|  |
| **Разрешение печати**: | *Макс.*: | 1200 x 1200 dpi |
|  |
| **Интерфейс**: | *Станд.*: | USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|  |  |
|  | *Доп.*: | USB 2.0, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Дополнительная сетевая карта (2-ой порт), Параллельный порт IEEE 1284/ECP двунаправленный |
|  |
| **OC Windows®**: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016 |
|  |
| **OC Mac OS**: | Macintosh OS X v10.9 и выше |
|  |
| **OC UNIX**: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop |
|  |
| **СКАНЕР** |  |
|  |
| **Скорость сканирования**: | *Реверсивный автоподатчик*: | макс. 80 ориг./мин. |
|  |  |
|  | *Однопроходный автоподатчик*: | макс. 110 (односторонних)/180 (двусторонних) страниц в минуту |
|  |
| **Разрешение**: | *Макс.*: | 1200 dpi (Twain) |
|  |
| **Формат оригинала**: | A3, А4, A5, B4, B5, B6 |
|  |
| **Драйверы в комплекте**: | Сетевой TWAIN |
|  |
| **Сканирование с отправкой**: | Электронная почта, SMB, FTP, URL |
|  |
| **ФАКС** |  |
|  |
| **Линия связи**: | PSTN, PBX |
|  |
| **Совместимость**: | ITU-T (CCITT) G3 |
|  |
| **Разрешение**: | *Станд.*: | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi |
|  |  |
|  | *Опция*: | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi |
|  |
| **Скорость передачи**: | *G3*: | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) |
|  |
| **Скорость модема**: | *Макс.*: | 33,6 кбит/с |
|  |
| **РАБОТА С БУМАГОЙ** |  |
|  |
| **Запас бумаги**: | *Макс.*: | 4 700 листов |
|  |
| **Емкость выходного лотка**: | *Макс.*: | 1 625 листов |
|  |
| **Плотность бумаги**: | 60 - 300 г/м² |  |
|  |
| **ЭКОЛОГИЯ** |  |
|  |
| **Потребляемая мощность**: | *Макс.*: | 1 700 Вт |
|  |  |
|  | *Режим готовности*: | 47,3 Вт |
|  |  |
|  | *Спящий режим*: | 0,93 Вт |
|  |  |
|  | *TEC*: | 1,2 кВт-ч |
|  |
| **ОПЦИИ** |  |
|  |
| * Ручка АПД
* 1 лоток для бумаги на 550 листов
* 2 лотка для бумаги на 550 листов
* лоток большой емкости на 2000 листов
* боковой лоток большой емкости на 1 500 листов
* Соединительный модуль
* финишер на 1000 листов
* финишер на 3000 листов
* внутренний финишер
* Внутренний финишер со степлером без сшивания скобами
* финишер-брошюровщик на 1 000 листов
* финишер-брошюровщик на 2000 листов
* дыроколы
* Внутренний лоток сортировки сдвигом
* Односекционный лоток
* Боковой лоток
* Роликовая платформа
* Тумба
* Двунаправленный IEEE 1284
* Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n)
* Bluetooth
* Pictbridge
* Оригинальный Adobe ®PostScript®3™
* Модуль IPDS
* Интерфейс внешнего аудитрона
* Конвертор форматов файлов
* Крепление для аудитрона
* Крепление для устройства считывания магнитных карт
* Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска (сертифицированная версия)
* Модуль факсимильного соединения
* устройство маркировки отправленных факсов
* 2-ой порт Super G3
* Память факса
* пакет шрифтов Unicode для SAP
* Блок оптического распознавания символов
* Встроенный модуль устройства чтения смарт-карт
* Блок SRA3
* Прямая печать XPS
* Жесткий диск для реализации расширенных функций безопасности
* Крепление для клавиатуры
* Модуль чтения карт NFC
* Направляющая лотка для баннеров
* Интерфейс G3
* Цветной контроллер EFI
* Расширенная плата USB
* Память 4ГБ
 |
|  |
| **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
|  |
| **Ресурс тонер-картриджа**: | *Черный*: | 29 500 отпечатков |
|  |  |
|  | *Голубой/Пурпурный/Желтый*: | 18 000 отпечатков |
|  |  |
|  | Ресурс расходных материалов (A4, заливка 5%) |  |
|  |
| За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику. |
|  |
|  |